#!/bin/sh
#
# MAVLink startup script.
#
# NOTE: Script variables are declared/initialized/unset in the rcS script.
#

if ! ver hwcmp INTEL_AEROFC_V1
then
	# Start MAVLink on the USB port
	mavlink start -r 800000 -d /dev/ttyACM0 -m config -x
fi

