#!/bin/sh
#
# @name Fun Cub Quad VTOL
#
# @type Standard VTOL
# @class VTOL
#
# @maintainer Simon Wilks <simon@uaventure.com>
#
# @output MAIN1 motor 1
# @output MAIN2 motor 2
# @output MAIN3 motor 3
# @output MAIN4 motor 4
# @output AUX1 Aileron 1
# @output AUX2 Aileron 2
# @output AUX3 Elevator
# @output AUX4 Rudder
# @output AUX5 Throttle
#
# @board intel_aerofc-v1 exclude
# @board bitcraze_crazyflie exclude
#

. /etc/init.d/rc.vtol_defaults

if [ $AUTOCNF = yes ]
then
	param set PWM_AUX_DIS5 950

	param set PWM_RATE 400

	param set MC_ROLL_P 6
	param set MC_ROLLRATE_P 0.17
	param set MC_ROLLRATE_I 0.002
	param set MC_ROLLRATE_D 0.004
	param set MC_ROLLRATE_FF 0
	param set MC_PITCH_P 6
	param set MC_PITCHRATE_P 0.19
	param set MC_PITCHRATE_I 0.002
	param set MC_PITCHRATE_D 0.004
	param set MC_PITCHRATE_FF 0
	param set MC_YAW_P 2.8
	param set MC_YAWRATE_P 0.22
	param set MC_YAWRATE_I 0.02
	param set MC_YAWRATE_D 0
	param set MC_YAWRATE_FF 0
	param set MC_YAWRATE_MAX 40

	param set MPC_YAWRAUTO_MAX 40

	param set FW_PR_FF 0.5
	param set FW_PR_I 0.02
	param set FW_PR_IMAX 0.4
	param set FW_PR_P 0.08
	param set FW_RR_FF 0.6
	param set FW_RR_I 0.01
	param set FW_RR_IMAX 0.2
	param set FW_RR_P 0.05
	param set FW_THR_CRUISE 0.75

	param set VT_ARSP_BLEND 6
	param set VT_ARSP_TRANS 12
	param set VT_F_TRANS_THR 0.75
	param set VT_MOT_ID 1234
	param set VT_FW_MOT_OFFID 1234
	param set VT_IDLE_PWM_MC 1080
	param set VT_TYPE 2
fi

set MAV_TYPE 22

set MIXER quad_x
set MIXER_AUX vtol_AAERT

set PWM_OUT 1234
